8


[image: ]      			P1401-224 Bredsig 27
Teknisk beskrivelse	   	
_________________________________________________________________________________
[bookmark: Titel]
Bredsig 27
TEKNISK BESKRIVELSE
[bookmark: Dato]
[image: D:\Dropbox\A-TFM projekter\P1401-224 Bredsig 27\Beskrivelse\P1401-224 Bredsig 27-R15.jpg]
[bookmark: Sag]Sag	Bredsig 27
[bookmark: S_Jnr][bookmark: S_Udarb]J.nr.	EJD-2014-01717 Silkeborg Kommune	
[bookmark: S_Udg][bookmark: Udg][bookmark: S_Kontrol][bookmark: Kontrol]Udg.	3			
[bookmark: S_Dato2][bookmark: Dato2][bookmark: S_Godk][bookmark: Udarb]Dato	7. juli 2014	 Udarbejdet af:	HPJ	

[bookmark: _Toc284453138]BYGGESAGENS ORGANISATION

Bygherre:	Conni og Martin Maach
	Jordbærvej 34 
	8641 Sorring 
	Tlf. 2623 3030
	E-mail: martin@maach.net

Rådgiver:	Tegnestuen Fjelsø Mejeri
	Præstevejen 1, Fjelsø
	9620 Aalestrup
	Tlf. 3511 7820 -2021 9277
	E-mail: tegnestuen@t-fm.dk

Entreprenører:	Murerfirmaet Gunner Bak-Nielsen
	Fjordglimt 18, Ulbjerg
	8832 Skals
	Tlf. 2276 9895
	E-mail: Info@bak-nielsen.dk

	Møldrup VVS A/S
	Møllegade 4
	9632 Møldrup
	Tlf. 86692 2099
	E-mail: info@moeldrupvvsas.dk

	Elektriker
	Plus El Viborg
	Vestervangsvej 16
8800 Viborg
	Tlf. 9610 4005
	E-mail: ssi@plusel.dk
	
Hovedleverandør 	Møldrup Tømmerhandel og Byggecenter A/S
	Erhvervsvej 4
	9632 Møldrup
	Tlf. 8669 1300
			
	Preben Holmgren.                            
	Dir. Tlf. 87763203. 
E-mail: pho@vorupgruppen.dk



	




[bookmark: _Toc284453140]TEKNISK BESKRIVELSE
[bookmark: _Toc284453141]Bygningsdelsbeskrivelse    



Fundament 	Detailtegninger D101, D102 og D103
	
    Beboelse		
 	Fundering udføres som 390mm randfundamenter
	
	1 skifte 39x19cm Leca termblokke
		Ved døre og vinduer til gulv: 10x19cm Lecablokke
	1 skifte 39x19cm Lecablokke
	39cm randfundament armeret med 3 stk. Y12 i top og bund. Fundamenterne føres til fast bund min. 90cm under færdig terræn. 
	Fundamenter pudses til 10 cm under færdigt terræn, dog min. 40cm

	Der udføres radonforsegling ved alle fundamenterne

    Garage		
Gavl mod vest	
	2 skifter 39x19cm Lecablokke
		Ved port se detail tegning D103
	
	Øvrige fundamenter Garage
	2 skifte 23x19cm Lecablokke
	23cm randfundament armeret med 2 stk. Y12 i top og bund. Fundamenterne føres til fast bund min. 90cm under færdig terræn. 
	60x125mm Sundolitte kantisolering – se detailtegning
	Fundamenter pudses til 10 cm under færdigt terræn, dog min. 40cm
	


[bookmark: _Toc284453143]Forankring	Detailtegninger snit AA
	1,5x40mm varmgalv. Paslode hulbånd indstøbes min. 30cm i betonfundamentet og føres ubrudt til tagkonstruktionen med ombuk og fastgøres til tagkonstruktionen med ombuk min. 2x4 stk. 40/40 kamsøm.
	Forankringens placering er vist på fundamentsplanen
	Forankring af spær og rem er vist på detailtegning	
[bookmark: _Toc284453144]


Mur afstivning
	HEB100 og HEB120 varmgalvaniseret stålsøjler, indstøbt min. 60cm i betonfundamentet, murværk fastgøres til stålsøjler med rustfrie søjlebindere i hver 4. skifte og i toppen fastboltet stålsøjlen til tagkonstruktionen med Ø10mm galv. Bolte. Placering er vist på fundamentsplanen.
	
	Træbagvæg i garage boltes ligeledes til stålsøjlerne, alternativt skal der laves vindkryds i 2x25mm galv. hulbånd 
	
	
	
	
[bookmark: _Toc284453145]Ydervægge 	Detailtegning D101	 

     Beboelse	
	Ydermurere i beboelse udføres som 41cm hulmur
	Formur i tegl facadesten med ø4mm rustfrie bindere i hver 4. Skifte/ min. 4 stk. pr. m2.
	Bagmur i tegl savsmulds sten – vandskuret indvendigt
	Isolering: 190mm  PAROC eXtra - A-mur, 34
	Muren afsættes på 2 lag tjærepap, hvoraf det ene føres op til 3 skifte i bagmur, samt radonforsegling der føres 30cm under betongulv.

     Garage
	Gavl mod vest udføres som ydermur i beboelsen.
Øvrige ydermure i garage
Formur i tegl facadesten med ø4mm rustfrie iskruningsbindere i hver 4. Skifte/ min. 4 stk. pr. m2.
75mm ventileret hulrum
10mm vandfast krydsfiner.
	45x120mm C18 skelletvæg med stolper pr. 60cm
120mm mineraluld 
0,2mm PEfolie
Indvendig beklædning skal som minimum være Klasse II beklædning.


[bookmark: _Toc284453147]Skillevægge	Detailtegning D104 
	Vandskuret ½ stens tegl savsmuldssten
	 
Ydervægskomplettering. Detailtegninger D310 

	Udvendige døre og vinduer udføres som Rationel AURAPLUS
	Detaljer er aftalt direkte mellem bygherre og Møldrup Tømmerhandel,
	Sålbænke i facadesten rulleskifte.
	Vindueskarme udføres i bagmursten i rulleskifte og vandskures, med undtagelse af køkken, hvor bordplade føres også danner vindueskarm.

	Vinduer markeret med ”R” skal opfylde kravene til redningsåbning i henhold til BR10

[bookmark: _Toc284453153]Indervægskomplettering

	Indvendige døre: Alle indvendige døre udføres som massive M90. 
	
.	Der monteres formalede fodlister dim. 15 x 68 mm.
	
	Der opsættes fliser i brusekabiner i henhold til aftale med bygherren. Type i henhold til bygherrens valg.
	Mira Supersil indfarvet silikone fuge i hjørner og mellem gulv og væg.
	
[bookmark: _Toc284453148]
[bookmark: _Toc284453149]Gulv 	Detailtegninger D101, D102, D104 og D108

	Terrændæk
	125mm flydebeton 25MN/m2 armeret med 15x15x6mm Rionet opklodset 30mm.  Varmeslanger fastgøres til Rionet		
	300mm Jackon Super EPS S80 (lamda 0,031) på vibreret og afrettet sandunderlag

	Gulvbelægninger
	vist på tegning A103- Grundplan 1:100
	
	Trægulve i henhold til bygherrens valg, udføres i lamelparket udlagt på godkendt underlag med dampspærre. Lamelgulve afsluttes med fodlister.

	Flisegulve i henhold til bygherrens valg. I brusekabiner udføres fald mod afløb. Gulvafløb skal være sænket min 25mm i forhold til gulvkoten i omkringliggende rum.

	Garage	125mm flydebeton 25MN/m2 armeret med 15x15x6mm Rionet 
[bookmark: _GoBack]	opklodset 30mm.  
	300mm Sundolitte S80 på vibreret og afrettet sandunderlag	 
[bookmark: _Toc284453150]
[bookmark: _Toc284357101][bookmark: _Toc284453151]Tag 	Detailtegninger D307, D313, D314, D315, 
	Snit AA og CC 

	Monier B&C Protektor betontagsten med tilhørende rygning og vindskedesten i gavle.
	
38x73 T1 lægter. Max lægteafstand 340mm. Lægtestød skal være forsat, så højest 1/3 af lægterne stødes på samme spær.

25x45 trykimprægnerede tryklister og diffusionsåben undertag som Monier Divoroll Top. Undertag monteres med undertagsstrammere og udertagsventiler i top og bund mellem hvert spær.

Vindafstivning: Placering vist på spærplan.
40x1,5mm Paslode vindgitterbånd med Forta Tagsystem (Pakkeløsning) med endebeslag og båndstrammer. Fastgørelse med 40/40 kamsøm 5 stk. ved fod og kip, samt 1 stk. i hvert spær.
Ved endebeslag monteres vridningsplanker mellem spærene i henhold til Paslode/Forta´s anvisninger.

	Præfabrikerede spær i henhold til tegninger fra ES Pre-Træ A/S

	Skotrende i henhold til detailtegning D305

	Der opsættes galvaniserede ståltagrender og nedløb som Lindab
	
Tagrummet over isoleringen ventileres ved ventilationsåbning over tagrende og rygning
[bookmark: _Toc284453152]

[bookmark: _Toc284453154] Lofter	
	Beboelse: 	
	Ved gitterspær 
· 290mm mineraluld 34
· 0,2 mm PE damspærre
· Forskalling i 45x45mm lægter pr. 45cm, 
· isoleret med 45mm mineraluld 34
· 21x95mm forskalling pr. 60cm
· 35mm ultrafin hvid træbeton med K5-FU kant 
  
	Ved plankespær over værelser og stue.	
· 290mm mineraluld 34
· 0,2 mm PE damspærre
· Forskalling i 45x45mm lægter pr. 45cm, 
· isoleret med 45mm mineraluld 34
· 21x95mm forskalling pr. 60cm
· 35mm ultrafin hvid træbeton med K5-FU kant 

	Ved plankespær over køkken alrum.	
· 340mm mineraluld 34
· 0,2 mm PE damspærre
· Forskalling i 45x45mm lægter pr. 45cm, 
· isoleret med 45mm mineraluld 34
· 21x95mm forskalling pr. 60cm
· 35mm ultrafin hvid træbeton med K5-FU kant 

Isoleret loftslen med stige i kontor og i badeværelse.

	Garage
	25mm træbeton på 25x100mm forskalling pr. 60cm 


	
[bookmark: _Toc284453157]Tagkomplettering
	Taghætter, dæklister og øvrige elementer på tag inddækkes med sort aluminium.
	
	Afløb fra tagene føres fra tagrende i ø80mm nedløb 
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Overflader	
	Indervægsoverflader vandskures og males
	Gulvoverflader	Skal ikke behandles.
	Loftsoverflader 	Skal ikke behandles 
	Farveholdning 	Farvesætning aftales med bygherren
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	Kloaker udføres i henhold til kloakplanen.

[bookmark: _Toc284453160]
Varmeanlæg og Ventilation:
	
Ventilation – Genvex: GES Energy 1
		
Jordvarme – Genvex: GE 4W jordvarmeanlæg.
	
	Bygningen opvarmes via gulvvarme i alle rum der styres via trådløs sensorer i alle rum.
 
	Ventilationsrør skal overalt have et isoleringslag på min. 100mm mineraluld. 
	Køkken. Emhætte med regulerbar udsugning på 20 l/s føres direkte til det fri via taghætte.
	Der installeres kondens tørretumbler, alternativt skal der udføres aftræk direkte til det fri. 

[bookmark: _Toc284453163]El-installationer
	Målerskab placeres i ydermur og eltavler placeres i teknikskab
	Omfang og placering af øvrige elinstallationer aftales direkte mellem bygherren og elinstallatøren.

VVS-installationer
	1 Udendørs frostfri vandhane placeres på garage til højre for dør.
	Varmt Brugsvand: Vanvex 185/285L. 
	 
	VVS installationer i øvrig aftales direkte mellem bygherren og VVS installatøren.
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Brandforhold:	
	Vinduer markeret med ”R” skal opfylde krav til redningsåbning.
	Der opsættes brandalarmer med batteri backup i køkken alrum
	Loft i garage udføres som BD30

Adgangsforhold:	Der etableres niveaufri adgang ved alle døre til det fri.
[bookmark: _Toc284453165]	Dvs. max. 25mm niveauforskel iht. BR10

Inventar	
	Udføres i henhold til inventartegninger. 
	Vedlagte tegningerne er ikke koordineret med inventartegninger
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