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TEKNISK BESKRIVELSE
Bygningsdelsbeskrivelse    

	Bygningsdel el. konstruktion
	Detalje
Tegning
	Beskrivelse

	
	
	

	Fundamenter
	D101
D102
D104
Snit AA
Snit BB
Snit CC
Snit DD
Snit EE
Snit FF
Snit GG
	Fundering udføres som 390mm randfundamenter

1 skifte 39x19cm Leca termblokke
              -Ved døre og vinduer til gulv: 10x19cm lecablokke
1 skifte 39x19cm lecablokke
39cm randfundament armeret med 2 stk. Y12 i top og bund. Fundamenterne føres til fast bund min. 90cm under færdigt terræn. 
Fundamenter pudses til 10 cm under færdigt terræn, dog min. 40cm

Ved trævæg i carport: 
1 skifte 100x190 på
190mm beton 

Der udføres 3 stk. 370x370mm beton punktfundamenter med nedstøbt HEB100 ved carport og overdækkede terrasser mod vest



	Forankring
	D307
	2x40mm varmgalv. hulbånd indstøbes min. 30cm i betonfundamentet og føres ubrudt til tagkonstruktionen med ombuk og fastgøres til tagkonstruktionen med min. 2x4 stk. 40/40 kamsøm.
Forankringens placering er vist på fundamentsplanen


	Mur afstivning

	
	HEB100 g HEB120 varmgalvaniseret søjler, indstøbt min. 60cm i betonfundamentet og i toppen fastboltet til tagkonstruktionen. Placering er vist på fundamentsplanen (fastgørelse med 2 stk Ø10mm galv. Bolte)




	Ydermurer
	D101
D102

	Alle ydermurere udføres som 41cm hulmur

Formur i tegl hårdbrændte facadesten, sort tegl på stue-køkken sektion og hvide teglsten på sidebygninger og redskabsrum. Der indmures rustfrie ø4mm bindere i hver 4. Skifte. Sten- og fugetyper  aftales direkte mellem bygherre og XL Møldrup

Bagmur i tegl savsmulds sten – vandskuret indvendigt
Isolering: 190mm mineraluld PAROC eXtram - lamda 36

Muren afsættes på 2 lag tjærepap, hvoraf det ene føres op til 3 skifte i bagmur, samt radonforsegling der føres 30cm under betongulv
Over vinduer og døre indmures forskriftsmæssig murpap som fugtspærre.
Kantisolering
60mm Sundolitte ved vinduer og døre.
ved vinduer og døre der går til gulv, isoleres med 60mm Sundolitte mellem sokkel og betongulv.


	
	
	
Træ væg Carport 

45x95mm skelletvæg med stolper pr. 60cm, begge sider  beklædt med ”en på to” 25x125 / 20x125
Behandles/males sort efter aftale med bygernes

	
Indervægge
	D104
D108

	Vandskuret ½ stens tegl savsmuldssten


	
Gulv
	D101
D102

	Gulve udføres i lamelparket eller fliser i henhold til plantegninger.
Trægulve afsluttes med fodlister og sandlister

Terrændæk
125mm flydebeton armeret med 15x15x6mm Rionet opklodset 30mm. Varmeslanger fastgøres til Rionet. 

300mm Sundolitt Climate® C80 på vibreret og afrettet sandunderlag	

	 Tag, isolering og lofter
	










D230
D229
	Tagkonstruktion i henhold til spærplan og detaljetegninger fra ES Pre-Træ.

Tagbelægning alle tage

Tagpap 
-1. lag Base 450 P og 
-2. lag Top 500 P - Icopal 
på
-22mm rupløjede brædder 

-vindkryds i 2x25mm galv. hulbånd som vist på spærplan
Som  ITV: Paslode Forta tagsystem 25-40mm.

Ved 4,5o taghældning 
-74mm ventileret hulrum ved 38x73mm kantstillede T1 lægter
-245mm mineraluld PAROC eXtram - lamda 36
0,2mm PE folie.
-45x95mm reglar pr. 100cm	
-95mm Mineraluld PAROC eXtram - lamda 36
-21x95mm forskalling pr. 40cm
-13mm gipsplade hvoraf min 50% skal være akustikplader.
Type og placering aftales direkte med bygherren

Ved 1,5o taghældning 
Kiler med Ø80mm huller for tværventilation
-245mm Mineraluld PAROC eXtram - lamda 36
0,2mm PE folie.
-45x95mm reglar pr. 100cm	
-95mm Mineraluld PAROC eXtram - lamda 36
-13mm gipsplade. 

I bryggers nedforskalles med 45x120mm for at give plads for ventilationsanlæggets fordeler kasser

Ved carport 
-21x95mm forskalling pr. 60cm
-25mm Troltek hvid ultrafin


Ved redskabsrum
-245mm Mineraluld PAROC eXtram - lamda 36
0,2mm PE folie.
-21x95mm forskalling pr. 60cm
-25mm Troltek 

Ventilation af tagrum 
Min 20mm fri åbning ved alle tagrende og snefangsrør

4,5 graders tag
Taget lukkes på de øvrige tre sider, og udluftning sker gennem Ø110mm Jual Shedlock taghætter mellem hver 38x73 kantstillet lægte.

1,5 graders tag på sidebygninger.
Der etableres 10mm ventilation ved mellembygningens facademur
Se detail tegning snit BB

1,5 graders tag over bryggers og redskabsrum.
Der etableres 20mm ventilation i top samt snefangsrør.

Tag forankres i henhold til placering vist på fundamentsplan
og spærplanen



 
	
Ydervægskomplettering

	D310
	Udvendige døre og vinduer udføres som Unikfunkis  træ/alu energi plus 
Detaljer er aftalt direkte mellem bygherre og UnikFunkis/Møldrup Tømmerhandel.

Sålbænke udføres i facadesten i rulleskifte og vandskures som facade.

Vindueskarme udføres i bagmursten i rulleskifte og vandskures.

Vinduer markeret med ”R” skal opfylde kravene til redningsåbning i henhold til BR10


	Indervægskomplettering

	

	Alle indvendige døre udføres som massive  M90. 
Skal monteres uden girikter Der udføres blød malbar fuge mellem karm og mur.


	Tagkomplettering
	D230
D229



	Taghætter, dæklister og øvrige elementer på tag inddækkes med sort aluminium.

Der opsættes galvaniserede stål tagrender og nedløb. Som Lindab Rainline R. 125mm, afløb ø75mm. 
Med 55mm Jual tagfod i zink.

Stern Jual 120mm vindskede i zink.

På sidebygninger opsætte 2x ”JUAL 20x20cm aftrækshætte 81020US for fladt tag på hvere sidebygning (i alt 4 stk), opsætte symmetrisk. 

På redskabsrum monteres et stk. samme” JUAL Aftrækshætte fladt tag 200x200mm” 

På hovedtaget (4,5 grader) opsættes ”JUAL Shedlock Ø 110mm mellem hver af de 38x 73 kantstillede lægter

Placering af udluftningshætte – se spærplan.


	Kloak
	
	Kloaker udføres i henhold til kloakplanen.


	Varmeanlæg:
	
	Fjernvarme med varmeveksler.
OPS! Hvalpsund Varmeværk skal kontaktes tlf. 2625 5623/Sørensen  vedrørende stikledning og varmt brugsvand om sommeren.


	Ventilation:

	
	Genvindingsanlæg:
Nilan 300 anlæg, der placeres bryggers
NilAir rørføring i 95mm nedforskalling i loftkonstruktionen. 
I bryggers nedforskalles med 45x120mm for at give plads for ventilationsanlæggets fordeler kasser

Anlægget udføres i henhold anvisninger fra Nilan A/S.  
	
Aftræk fra Emhætte føres direkte til det fri.
Der installeres kondens tørretumbler, alternativt skal der udføres aftræk direkte til det fri. 





	Overflader	

	
	Indervægsoverflader vandskures og males
Gulvoverflader	Aftales med bygherren.

Loftsoverflader 	Gipslofter spartles, slibes og                                      		males

Indvendige vægge	vandskures, grundes og males
Farveholdning 	Farvesætning aftales med 		                     bygherren

	
	
	


 
	Vandinstallationer

	
	Udføres forskriftsmæssigt i henhold til viste installationer. 
Der udføres et stk. udvendig vandhane i henhold til aftale. med bygherren.
Der føres forsyningsrør fra målerbrønd til teknikskab.


	Sanitet

	
	Udføres i henhold til plantegninger og aftale direkte mellem bygherre og Møldrup VVS
Der udføres væghængte toiletter.


	El-installationer

	
	Elmåler placeres i facaden og eltavler placeres i teknikskab

Omfang og placering i øvrigt aftales direkte mellem bygherren og elinstallatøren.


	Brandforhold:
	
	Vinduer markeret med ”R” skal opfylde krav til redningsåbning.
Der opsættes brandalarmer med batteri backup i køkken alrum.


	Inventar
	
	Tekikrum/skab skal udføres med skydelåger
Udføres i øvrigt henhold til inventartegninger.
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