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[bookmark: _Toc284453138]BYGGESAGENS ORGANISATION

Bygherre:	Anne Laursen og Arne Lyhne Nielsen
	Møgelparken 4B
	8800 Viborg
	Tlf. 22 44 55 38
	E-mail: arnelyhnenielsen@hotmail.com

Rådgiver:	Tegnestuen Fjelsø Mejeri
	Præstevejen 1, Fjelsø
	9620 Aalestrup
	Tlf. 3511 7820 -2021 9277
	E-mail: tegnestuen@t-fm.dk

Entreprenører:	Murerfirmaet Gunner Bak-Nielsen
	Fjordglimt 18, Ulbjerg
	8832 Skals
	Tlf. 2276 9895
	E-mail: Info@bak-nielsen.dk

	Møldrup VVS A/S
	Møllegade 4
	9632 Møldrup
	Tlf. 86692 2099
	E-mail: info@moeldrupvvsas.dk

	VI-KA Teknik ApS
	Nørdamvej 32
	9632 Møldrup
	Tlf. 8669 4537
	E-mail: info@vi-kateknik.dk

	
Hovedleverandør 	Møldrup Tømmerhandel og Byggecenter A/S
	Erhvervsvej 4
	9632 Møldrup
	Tlf. 8669 1300
			
	Preben Holmgren.                            
	Dir. Tlf. 87763203. 
E-mail: pho@vorupgruppen.dk
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Fundament 	Detailtegninger D101, D102 og D104
			
 	Fundering udføres som 390mm randfundamenter
	
	1 skifte 39x19cm Leca termblokke
		Ved døre og vinduer til gulv: 10x19cm Lecablokke
	1 skifte 39x19cm Lecablokke
	39cm randfundament armeret med 3 stk. Y12 i top og bund. Fundamenterne føres til fast bund min. 90cm under færdig terræn. 
	Fundamenter pudses til 10 cm under færdigt terræn, dog min. 40cm

	Der udføres radonforsegling ved alle fundamenter

[bookmark: _Toc284453143]Forankring	Detailtegninger D204, D205 og D307 
	1,5x40mm varmgalv. Paslode hulbånd indstøbes min. 30cm i betonfundamentet og føres ubrudt til tagkonstruktionen med ombuk og fastgøres til tagkonstruktionen med ombuk min. 2x4 stk. 40/40 kamsøm.
	Forankringens placering er vist på fundamentsplanen
	Forankring af spær og rem er vist på detailtegning	
[bookmark: _Toc284453144]
Mur afstivning
	HEB100 varmgalvaniseret, indstøbt min. 60cm i betonfundamentet og i toppen fastboltet til tagkonstruktionen med Ø10mm galv. Bolte. Placering er vist på fundamentsplanen 
	
	Redskabsrun i carport
	2xskråbånd i 2x25mm galv hulbånd i hver vægside. 	
	
[bookmark: _Toc284453145]Ydervægge 	Detailtegning D101	 
	
	Ydermurere i beboelse udføres som 41cm hulmur
	Formur i tegl facadesten med ø4mm rustfrie bindere i hver 4. Skifte/ min. 4 stk. pr. m2.
	Bagmur i tegl savsmulds sten – vandskuret indvendigt
	Isolering: 190mm  PAROC eXtra - A-mur, 36
	Muren afsættes på 2 lag tjærepap, hvoraf det ene føres op til 3 skifte i bagmur, samt radonforsegling der føres 30cm under betongulv.
	Gesims kun langsgående vægge – se i øvrigt detailtegning.

	Redskabsrum i carport
	45x95mm skelletvæg med stolper pr. 60cm
Udvendig beklædt med Moland 8mm sort HBC Swisspearl  fibercementplade. Monteret på EPDM fugebånd 150 eller 120mm i henhold til anvisninger fra Moland Danmark
22x145mm forskalling under samlinger og 22x120mm i hjørner og midt plade.
Vindtæt pap
145mm mineraluld i skelletvæg
På indersiden
0,2mm PE folie
22x95mm forskalling
15mm østen krydsfiner.

Murværkets gesims fortsættes/imiteres ved garagen med Moland 8mm sort HBC Swisspearl  fibercementplade på lægteunderlag. Hulrum bag eternitpladen skal være ventileret. 



[bookmark: _Toc284453147]Skillevægge	Detailtegning D104 og D108
	Vandskuret ½ stens savsmuldssten
	Udføres med 50mm polstyren 

[bookmark: _Toc284453148]
[bookmark: _Toc284453149]Gulv 	Detailtegninger D101, D102, D104 og D108

	Terrændæk
	125mm flydebeton 25MN/m2 armeret med 15x15x6mm Rionet opklodset 30mm.  Varmeslanger fastgøres til Rionet		
	275mm Sundolitte S80 på vibreret og afrettet sandunderlag
	           Under alle rumdelende skillevægge ilægges  50x125mm Sundolitte. 

	Gulvbelægninger
	vist på tegning A102- Grundplan 1:100
	
	Trægulve i henhold til bygherrens valg, udføres i lamelparket udlagt på godkendt underlag med dampspærre. Lamelgulve afsluttes med fodlister.

	Flisegulve i henhold til bygherrens valg. I brusekabiner udføres fald mod afløb. Gulvafløb skal være sænket min 25mm i forhold til gulvkoten i omkringliggende rum.

	Redskabsrum
	125mm flydebeton 25MN/m2 armeret med 15x15x6mm Rionet opklodset 30mm.  
	150mm Sundolitte S80 på vibreret og afrettet sandunderlag	 
[bookmark: _Toc284453150]
[bookmark: _Toc284357101][bookmark: _Toc284453151]Tag 	Detailtegninger D204, D205, D301, D302, D310

	Monier B&C DANFLOCK betontagsten med tilhørende rygning og vindskedesten i gavle
38x73 T1 lægter. Max lægteafstand 340mm. Lægtestød skal være forsat, så højest 1/3 af lægterne stødes på samme spær.
45x45mm trykimprægnerede klemmelister
Monier Divoroll undertag med undertagsstrammere
Tagfod og rygning – se detailtegning

Vindafstivning: Placering vist på spærplan.
40x1,5mm Paslode vindgitterbånd med Forta Tagsystem (Pakkeløsning) med endebeslag og båndstrammer. Fastgørelse med 40/40 kamsøm 5 stk. ved fod og kip, samt 1 stk. i hvert spær.
Ved endebeslag monteres vridningsplanker mellem spærene i henhold til Paslode/Forta´s anvisninger.

	Præfabrikerede spær i henhold til tegninger fra ES Konstruktion

	Skotrende i henhold til detailtegning D305

	Der opsættes galvaniserede kvartrund tagrender (arkitekt tagrender) og nedløb.
	
Tagrummet over isoleringen ventileres ved ventilationsåbning over tagrende og rygning
[bookmark: _Toc284453152]
Ydervægskomplettering. Detailtegninger D310 

	Udvendige døre og vinduer udføres som Rationel AURAPLUS
	Detaljer er aftalt direkte mellem bygherre og Møldrup Tømmerhandel,
	Sålbænke i facadesten rulleskifte.
	Vindueskarme udføres i bagmursten i rulleskifte og vandskures.

	Vinduer markeret med ”R” skal opfylde kravene til redningsåbning i henhold til BR10

[bookmark: _Toc284453153]Indervægskomplettering

	Indvendige døre: Alle indvendige døre udføres som massive M90. 
	
.	Der monteres formalede fodlister dim. 15 x 68 mm.
	
	Der opsættes fliser i brusekabiner i henhold til aftale med bygherren. Type i henhold til bygherrens valg.
	Mira Supersil indfarvet silikone fuge i hjørner og mellem gulv og væg.
	Dør mellem beboelse og carport udføres som EI2 30-C/BD30	

[bookmark: _Toc284453154] Lofter	
	Beboelse: 	 
· 290mm mineraluld 36
· Forskalling i 45x45mm lægter pr. 45cm, isoleret med 45mm mineraluld 36
· 13mm gips (ca. 50% akustik gips i køkken-all og stue)  	

Isoleret loftslen med stige i bryggers

	Carport og redskabsrum
	25mm træbeton på 25x100mm forskalling pr. 30cm 
	
[bookmark: _Toc284453157]Tagkomplettering
	
	Taghætter, dæklister og øvrige elementer på tag inddækkes med sort aluminium.
	
	Afløb fra tagene føres fra tagrende i ø80mm nedløb 

[bookmark: _Toc284453158]
Overflader	
	Indervægsoverflader vandskures og males
	Gulvoverflader	Skal ikke behandles.
	Loftsoverflader 	Spartels og males 
	Farveholdning 	Farvesætning aftales med bygherren

[bookmark: _Toc284453159]Kloak	
	Kloaker udføres i henhold til kloakplanen.

[bookmark: _Toc284453160]Varmeanlæg:	
  	Tilsluttes fjernevarme.
	Bygningen opvarmes via gulvvarme i alle rum der styres via trådløs sensor i alle rum.

[bookmark: _Toc284453161]Ventilation:	Nilan comfort 300  ventilations anlæg, placeres på Brygges. 
	Vintilationsrør skal overalt have et isoleringslag på min. 100mm mineraluld. 
	Køkken. Emhætte med regulerbar udsugning på 20 l/s føres direkte til det fri via taghætte.
	Der installeres kondens tørretumbler, alternativt skal der udføres aftræk direkte til det fri. 

[bookmark: _Toc284453163]El-installationer
	Målerskab placeres i ydermur og eltavler placeres i teknikskab
	Omfang og placering af øvrige elinstallationer  aftales direkte mellem bygherren og elinstallatøren.

VVS-installationer
	2 Udendørs frostfri vandhane er markeret på grundplanen,
	
	Varmt Brugsvand: Wavin fjernvarmeunit  med brugsvandsveksler. Der udføres cirkulation på det varme brugsvand 
	 
	VVS installationer i øvrig aftales direkte mellem bygherren og VVS installatøren.
[bookmark: _Toc284453164]
Brandforhold:	
	Vinduer markeret med ”R” skal opfylde krav til redningsåbning.
	Der opsættes brandalarmer med batteri backup i køkken alrum
	Loft i garage udføres som BD30

Adgangsforhold:	Der etableres niveaufri adgang ved alle døre til det fri.
[bookmark: _Toc284453165]	Dvs. max. 25mm niveauforskel iht. BR10

Inventar	
	Udføres i henhold til inventartegninger. Tegningerne er koordineret med inventartegninger
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