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Fundament 	Detailtegninger D101, D102, D103 og D104 
			
 	Fundering udføres som 390mm randfundamenter
	
	1 skifte 39x19cm Leca termblokke
		Ved døre og vinduer til gulv: 10x19cm Lecablokke
	1 skifte 39x19cm Lecablokke
	39cm randfundament armeret med 3 stk. Y12 i top og bund. Fundamenterne føres til fast bund min. 90cm under færdig terræn. 
	Fundamenter pudses til 10 cm under færdigt terræn, dog min. 40cm

	Der udføres radonforsegling ved alle fundamenter

[bookmark: _Toc284453143]Forankring	Detailtegninger D101, D204, D205 og D307
	1,5x40mm varmgalv. Paslode hulbånd indstøbes min. 30cm i betonfundamentet og føres ubrudt til tagkonstruktionen med ombuk og fastgøres til tagkonstruktionen med ombuk min. 2x4 stk. 40/40 kamsøm.
	Forankringens placering er vist på fundamentsplanen
	Forankring af spær og rem er vist på detailtegning	
[bookmark: _Toc284453144]
Mur afstivning         
	HEB100 varmgalvaniseret, indstøbt min. 60cm i betonfundamentet og i toppen fastboltet til tagkonstruktionen med Ø10mm galv. Bolte. Placering er vist på fundamentsplanen 
	
[bookmark: _Toc284453145]Ydervægge 	Detailtegning D101, D204 og D205	 
	Ydermurere i beboelse udføres som 41cm hulmur
	Formur i tegl facadesten med ø4mm rustfrie bindere i hver 4. Skifte/ min. 4 stk. pr. m2.
	Bagmur i tegl savsmulds sten – vandskuret indvendigt
	Isolering: 190mm PAROC eXtra - A-mur, 36
	Muren afsættes på 2 lag tjærepap, hvoraf det ene føres op til 3 skifte i bagmur, samt radonforsegling der føres 30cm under betongulv


[bookmark: _Toc284453147]Skillevægge	Detailtegning D104 og D108
	Vandskuret ½ stens savsmuldssten
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[bookmark: _Toc284453149]Gulv 	Detailtegninger D101, D102, D103 og D104

	Terrændæk
	125mm flydebeton 25MN/m2 armeret med 15x15x6mm Rionet opklodset 30mm.  Varmeslanger fastgøres til Rionet		
	275mm Sundolitte S80 på vibreret og afrettet sandunderlag

	Gulvbelægninger
	vist på tegning A102- Grundplan
	
	Trægulve udføres i lamelparket udlagt på godkendt underlag med dampspærre. Lamelgulve afsluttes med fodlister.

	Flisegulve i henhold til bygherrens valg. I brusekabiner udføres fald mod afløb. Gulvafløb skal være sænket min 25mm i forhold til gulvkoten i omkringliggende rum.	 
[bookmark: _Toc284453150]
[bookmark: _Toc284357101][bookmark: _Toc284453151]Tag 	Detailtegninger D204, D205, D302, D305, D307 og D310

	Monier B&C DANFLOCK betontagsten med tilhørende rygning og vindskedesten i gavle
38x73 T1 lægter. Max lægteafstand 340mm. Lægtestød skal være forsat, så højest 1/3 af lægterne stødes på samme spær.


Vindafstivning: Placering vist på spærplan.
40x1,5mm Paslode vindgitterbånd med Forta Tagsystem (Pakkeløsning) med endebeslag og båndstrammer. Fastgørelse med 40/40 kamsøm 5 stk. ved fod og kip, samt 1 stk. i hvert spær.
Ved endebeslag monteres vridningsplanker mellem spærene i henhold til Paslode/Forta´s anvisninger.

Der skal indlægges vindkryds i loftsplan/underside spærfod, som vist på spærplanen.

	Præfabrikerede spær i henhold til tegninger fra ES Konstruktion

	Der opsættes galvaniserede ståltagrender og nedløb.
	
Tagrummet over isoleringen ventileres ved ventilationsåbning over tagrende og i rygningen.

[bookmark: _Toc284453152]

Ydervægskomplettering. Detailtegninger D310 

	Udvendige døre og vinduer udføres som Unik Funkis energi + 
	Detaljer er aftalt direkte mellem bygherre og UnikFunkis.
	Sålbænke i facadesten rulleskifte.
	Vindueskarme udføres i bagmursten i rulleskifte og vandskures.

	Vinduer markeret med ”R” skal opfylde kravene til redningsåbning i henhold til BR10

[bookmark: _Toc284453153]Indervægskomplettering

	Indvendige døre: Alle indvendige døre udføres som massive M90. 
	
.	Der monteres formalede fodlister dim. 15 x 68 mm.
	
	Der opsættes fliser i brusekabiner i henhold til aftale med bygherren. Type i henhold til bygherrens valg.
	Mira Supersil indfarvet silikone fuge i hjørner og mellem gulv og væg.
		

[bookmark: _Toc284453154] Lofter	
	Ved gitterspær
· 290mm Mineraluld PAROC eXtram - lamda 36
· 0,2mm PE folie.
· 45x45mm reglar pr. 100cm	
· 45mm Mineraluld PAROC eXtram - lamda 36
· 21x95mm forskalling pr. 60cm
· 35mm Hvid ultrafin træbeton m. not og fer 	
	
	Isoleret loftslen med stige i bryggers
		
	Garage
· 	-290mm Mineraluld PAROC eXtram - lamda 36
· 25x100mm forskalling pr. 30cm (af hensyn til brandkrav)
· 25mm træbeton	

[bookmark: _Toc284453157]Inventar	
	Udføres i henhold til inventartegninger. Tegningerne er IKKE koordineret med inventartegninger



Tagkomplettering	
	Taghætter, dæklister og øvrige elementer på tag inddækkes med sort aluminium.

	Tagrender og nedløb i galvaniseret stål.
Afløb fra tagene føres fra tagrende i ø80mm nedløb 
[bookmark: _Toc284453158]
Overflader	
	Indervægsoverflader vandskures og males
	Gulvoverflader	Skal ikke behandles.
	Loftsoverflader 	Er færdigmalet fra fabrik
	Farveholdning 	Farvesætning aftales med bygherren

[bookmark: _Toc284453159]Kloak	
	Kloaker udføres i henhold til kloakplanen.

[bookmark: _Toc284453160]Varmeanlæg:	
  	Gaskedel 
Opstilles i garagen (isoleret rum)
	Bygningen opvarmes via gulvvarme i alle rum der styres via trådløs sensor i alle rum.

[bookmark: _Toc284453161]Ventilation:	Nilan comfort 300  ventilations anlæg, placeres på loft over brygges. 
	Køkken emhætte med regulerbar udsugning på 20 l/s føres direkte til det fri via taghætte.
	Der installeres kondens tørretumbler, alternativt skal der udføres aftræk direkte til det fri. 

[bookmark: _Toc284453163]El-installationer:	Målerskab placeres i ydermur og eltavler placeres i teknikskab
	Omfang og placering af øvrige elinstallationer aftales direkte mellem bygherren og elinstallatøren.

VVS-installationer
	Udendørs vandhane er markeret på grundplanen,
	VVS installationer i øvrig aftales direkte mellem bygherren og VVS installatøren.
[bookmark: _Toc284453164]
Brandforhold:	
	Vinduer markeret med ”R” skal opfylde krav til redningsåbning.
	Der opsættes brandalarmer med batteri backup i køkken alrum
	Loft i garage udføres som EI 30
	EI2 30-C/klima dør mellem bryggers og garage 

Adgangsforhold:	Der etableres niveaufri adgang ved alle døre til det fri.
	Dvs. max. 25mm niveauforskel iht. BR10
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