Eksempel på ”Materialer oversigt” fra Rapport opbygning

Ydervæg
Ydermurere i beboelse udføres som 41cm hulmur
· Formur: 108mm Facadesten fra Randers tegl ”RT 150 ULTIMA[footnoteRef:1]”  [1:  http://www.randerstegl.dk/dk/mursten/produkt/rt150-ultima] 

· Isolering: 190mm Rockwool “Murbatts 37”[footnoteRef:2]  [2:  http://www.rockwool.dk/produkter/u/11640/bygningsisolering/murbatts-37] 

· 4 murbindere[footnoteRef:3] pr. m2, rustfast stål med diameter 3 mm.  [3:  http://www.mur-tag.dk/index.php?id=331] 

· Bagmur:  108mm bagmursten fra Randers tegl “RT 910 BASIC 4-INDOOR
· Vandskuret[footnoteRef:4] indvendigt- evt. Malning  [4:  http://www.mur-tag.dk/index.php?id=167] 

Muren afsættes på 2 lag murpap[footnoteRef:5], samt radonforsegling[footnoteRef:6] der føres 30cm under betongulv [5:  http://www.mur-tag.dk/index.php?id=336]  [6:  http://www.mur-tag.dk/index.php?id=625] 

Se detalje tegning (her henvis til jeres tegning)

Beskrivelse: 
[image: Tung ydervæg af teglsten.gif]Facadesten formål er at modstå vejeret hele året i mange år og laves som en massive mursten, der ved kan den blandandet modstå frost, bagmursten laves ofte i cellesten, de disse ofte har en lave pris og en bedre isolering evne. Der sættes murbinder i mellem for- og bagmur, for at skabe en samlet mur der har mere styrke.  Vandskuring laves for at give en god afslutning  og dække over f.eks. grimme mursten. 
Murpap ligge på på fundamentere for at forhindre fuget fra at trænge op gennem muren den anden lag ligge for at lede fuget der kommer fra ydermuren ud af muren igen[footnoteRef:7].  Det murpap der føres ude under beton dække er for at sikker mod radon.  [7:  Grundlæggende byggeviden s.85] 
Figur 1- ydermur




Her er de andre ting der skal beskrives (de er ikke i række følge)
· Ydervæge 
· Terrændæk /gulv
· Tag
· Loft 
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