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Opgave 1
Hvem godkender tilslutning til forsyningsnettet?
	Energinet
	Energiministeriet
	Forsyningsselskabet

Opgave 2
Hvor kan man finde invertere, der er godkendt?
	Hos Energinet
	Hos Dansk Energi
	Green power Denmark

Opgave 3
Må man montere batteripakke på eksisterende solcelleanlæg, uden at ansøge?
	Ja
	Nej

Opgave 4
Skal der laves en CE-overensstemmelseserklæring på et solcelleanlæg?
	Ja
	Nej

Opgave 5
Vælg overstrømsbeskyttelse og fejlstrømsafbryder til denne inverter.
[image: Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelse]














	1 stk. 6A kombiafbryder type A
	1 stk. 6A kombiafbryder type B
	1 stk. 10A kombiafbryder type B 


Opgave 6
Hvad skal være ens, for at man kan parallelforbinde to solcellestrenge?
	Spændingen
	Strømmen

Opgave 7
Vælg overstrømsbeskyttelse og fejlstrømsafbryder til denne inverter.
[image: Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse]














	3 stk. 6A D01 sikringer og en HPFI type B
	3 stk. 10A D01 sikringer og en HPFI type A
	3 stk. 10A D01 sikringer og en HPFI type B 

Opgave 8
Hvis der 40 meter imellem el tavlen og solcellepanelerne, hvor er det mest rigtig at placerer solcelle inverteren i forhold til el tavlen og solcellepanelerne.

________________________________________________________________________


[bookmark: _Hlk173930088]Opgave 9
Hvornår skal solcelleanlægget transientbeskyttes på DC siden.

Paragraf:_________________


Hvilken del i DS-Håndbog omhandler Solceller.____________________________



Opgave 10
Hvor mange 300 W-paneler skal du bruge til et 6kWp-anlæg?
[image: Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse]
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Opgave 11
Hvad er max spændingsområdet for opgave 10, hvis alle panelerne bliver sat i serie?

_______________V

Opgave 12
Hvad er max A. som kan gå i opgave 10, hvis alle panelerne bliver sat i serie?

_______________A

Opgave 13
Hvor bliver skemaet for ”stamdata for solcelleanlæg”? Registreret.
	Energinet
	Dansk Energi
	Energistyrelsen

Opgave 14
Hvad kaldes den liste, hvor man kan finde de godkendte invertere?
	Negativlisten
	Positivlisten
	Inverterlisten
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Tekniske data

Her er de vigligste tekniske data:

Panel spzndingsomrade (Voc) 90 - 450V DC (Min 90V til opstart)
MPP spaendingsomrade 80- 450V DC

|Anbefalet antal 270W/31V paneler |3 -5 paneler i sefie
Max_paneleffekt 1300Wp

Antal uafzzngige MPP trackere stk

Max panelstrom 10A

AC spzndingsomrade 184-264V 1 4.7A

Max 230V udgangseffekt 1000w

Virkningsgrad (Max/EU) 97.4%196.5%

‘Standby forbrug <05 watt

Beskyttelseklasse / Placering 1P65 / Udendors og indenders

Arbejstemperatur -25° - 60 °C | omgivelserne, fuld power op il 45° C
Keling Passiv med keleplade

Stojniveau <150B(A) viim

Fugtighed 0-100%

DK Godkendt P4 energinet's positiviiste

Kommunikation RS-232 til webmonitor adaptor

Kray til HPFI rele Type A 100mA (Den billige). se erklaering nederst
Garanti 5 ars indleveringsgaranti, mulighed for 10 4rs indleveringsgaranti
Mal (L xB X D) 271 %299 X 141 mm

Vagt

6.4kg
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ROSTAL

Solar Electric
Hanferstrade 6D~ 79108 Frelburg
+49(0)761-47744-100
wwkostal - solar ~ electric.com

PIKO 4.2 SWAG
OCinput:  Umpp=360...850 ¥,
Umax=950 V,
Imax 9.0
AC output: 3 /N/PE, 230/400V, 50Hz
4200 VA (cos (D=1,ad]) max 6.1A
(PT1: (cos.

P55, ~20°C....60°C
Uberspg. Kat. DC: I1 / AC: I

Grid monitaring in compliance with :
DIN V VDE V 0126 -1-1:2006-02
10098611
.:Q0506LF40001D

HW : 500313 Par /PIB: 03.20
FW: 0400 Ul 0375

¥ ce @
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT STC

Nor Power (Ppex) 270w 275W 280W 285W 290W 205W 300W
‘Open Circuit Volage (Voc) v arev 380V 382V 384V 386V 388V
Short Circuit Current (1sc) 910A 9208 9324 9.45A 9.56A 967A 978A
Voltage at Nominal Power (Virg) 30.9v 31.0v 312y 314V 316V 318V 320V
Current at Nominal Power (log) 874A 8.88A 8.98A 9.08A 9.18A 928A 938A
Module Efficiency (%) 16.60 16.90 1721 1752 1783 1813 1844
Operating Temperature 40°C 10 485°C

Maximum System Voltage 1000V DC

Fire Resistance Rating Type 1(UL1703)/Class C(IEC61730)

Maximum Series Fuse Rating 154

STC: Iradiance 1000W/m?, Cell temperature 25°C, AM1.5.
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