Belysning Energi besparelse Gang Mercantec.

Skolen har en T gang til højre uden for A03, hvor de gamle belysnings armaturer næsten lyser hele tiden, samt at de har forskellige farver.
Det vi gerne have kikket på. Hvad er der at spare om året ved en udskiftning til nye Led armaturer, som overholder gældende lys styrke krav i gangen.
Rundt på alle gangene på skolen har de forskellige slags lysstyringer. Vi kunne godt tænke sig af få denne lysstyringen kontrolleret, at den virker som den skal ved hjælp af sensor. 
Da der er ovenlys i gangen, vil vi også gerne have en pris med dali Ledarmaturer incl daglysstyring, samt en pris med alm. Ledarmaturer og sensor. Evt brug af eksisterende sensor hvis muligt.
Begge priser skal indeholde følgende:
· Samlet pris på el materialer.
· Samlet pris på armaturerne.
· Samlet pris på antal timer.
· Samt besparelse i Kwh og Co2 om året.
Brændetid eksisterende belysning er nu ca. 12 timer om dagen, alle ugens hverdage. 
Jeres vurdering mht. brændetid efter energirenovering ??.


 De eksisterende er nogle gamle 1x26W Dulux D rør med konventionel kobling.
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