Start-opgave stande.

Der skal opbygges en stand, hvor vi kan fejlsøge.
I hver stand skal der minimum være:
· Tavle med RCCD relæ og sikringer, forsynes fra sikkerhedsafbryder siddende ved siden af CEE stik udv. stand.
· 3 stk. lampeudtag i loft med en fatning i hver. 
· Afbryder ved dør for hver lampeudtag.
· 2 stk. stikdåse 1½Modul på væg 50 cm o.g. Skal sidde på hver sin væg.
· 1 stk. udvendig stikdåse Opus73.
Kabler føres over loft og lodret ned til materiel.

Tjek at jeres stand virker efter hensigten.

DEREFTER:
Hver stand får en fejl, der skal udføres. Der er eksempler på hvordan de kan laves. Hvis I selv har forslag til hvordan fejlen skal udføres, er det også en mulighed. 
Lav en beskrivelse af fejlen SOM KUNDEN VIL BESKRIVE FEJLEN. 
Der står en kort beskrivelse med rødt i jeres opgavebeskrivelse. Hvis I laver ekstra fejl, skal de nævnes i fejlbeskrivelsen.

LAD VÆRE MED AT FORTÆLLE DE ANDRE STANDE OM JERES FEJL! 
De andre skal finde fejlen senere.
