Opgave Modul 2.9 Spændingskvalitet   Frekvensomformer EATON PowerXL DG1.

[bookmark: _Hlk175124830]Opgave 1. Monterer ledninger og kabler så i kan starte motoren. Husk i skal kunne komme til at måle med tangamperemeter og multimeter, samt instrumentet ELMA CA8336. Få det godkendt af underviser.

[bookmark: _Hlk175122090]Opgave 2. Start motoren, leg, prøv og lær. Sætte hastigheden op og ned. mål strøm og spænding både på motorsiden og på forsyningssiden af frekvensomformeren på en given frekvens. Brug alm. tangamperemeteret og multimeteret.  Lav et hurtigt skema på PC exel med strøm og spændinger i måler på alle 3 faser.

Opgave 3. Monterer ELMA CA8336 instrumentet. Start motoren, leg, prøv og lær. Sætte hastigheden op og ned. mål strøm og spænding (Husk både måle RMS og Harmoniske) både på motorsiden og på forsyningssiden af frekvensomformeren på en given frekvens. Tag billeder og lav en lille rapport, hvor i lige hurtigt beskriver hvad det er i måler.

Opgave 4. Beskriv hvad forskellen er på de 2 målinger i måler med ELMA CA8336. (RMS og Harmoniske).





Opgave 5. Kan i måle noget på motorsiden, når der er strøm på frekvensomformeren, men motoren kører ikke. Hvad måler i ?.



[bookmark: _Hlk175825998]Opgave 6. Kan i måle noget i jordlederen Volt/ampere. Både når motoren kører og ikke kører.

Opgave 7.  Hvad bruger frekvensomformeren på standby i effekt.
