Opgave Modul 2.9 Spændingskvalitet   Softstarter EATON DS7.

[bookmark: _Hlk175906190][bookmark: _Hlk175124830]Opgave 1. Monterer ledninger og kabler, så i kan starte motoren ved hjælp af 24VDC og Nøgleafbryder. Husk i skal kunne komme til at måle med tangamperemeter og multimeter, samt instrumentet ELMA CA8336. Få det godkendt af underviser.

[bookmark: _Hlk175122090][bookmark: _Hlk175127576]Opgave 2. Start motoren, leg, prøv og lær. Sætte rampe tiderne op og ned. mål strøm og spænding både på motorsiden og på forsyningssiden af Softstarteren. Brug alm. tangamperemeteret og multimeteret.  Lav et hurtigt skema på PC exel med strøm og spændinger i måler på alle 3 faser.

[bookmark: _Hlk181017367]Opgave 3. (Springes over hvis ELMA CA8336 instrumentet ikke er ledig) Monterer ELMA CA8336 instrumentet. Start motoren, leg, prøv og lær. Sætte rampe tiderne op og ned. mål strøm og spænding (Husk både måle RMS og Harmoniske) både på motorsiden og på forsyningssiden af Softstarteren. Tag billeder og lav en lille rapport, hvor i lige hurtigt beskriver hvad det er i måler.

Opgave 4. . (Springes over hvis ELMA CA8336 instrumentet ikke er ledig) Beskriv hvad forskellen er på de 2 målinger i måler med ELMA CA8336. (RMS og Harmoniske).


Opgave 5. Kan i måle noget på motorsiden, når der er strøm på Softstarteren, men motoren kører ikke. Hvad måler i ?.



Opgave 6. Kan i måle noget i jordlederen Volt/ampere. Både når motoren kører og ikke kører.


Opgave 7. Hvordan virker reguleringen i en softstarter under opstart af motoren.

Opgave 8. Hvad bruger softstarteren i standby effekt.


