Opgave Modul 2.9 Spændingskvalitet   Softstarter P-Line  SMBC 3 DA 40 25 med mekanisk bremse, og motor bremse.

[bookmark: _Hlk175906190][bookmark: _Hlk175124830]Opgave 1. Monterer ledninger og kabler, så i kan starte motoren ved hjælp af trykknap 1 i trykkassen, og trykknap 2 skal bruges til at manuel at motorbremse elektrisk igennem softstarteren. Nøgledrejeafbryderen skal bruges til on/off mekanisk magnet bremse. Husk i skal kunne komme til at måle med tangamperemeter og multimeter, samt instrumentet ELMA CA8336. Få det godkendt af underviser.

[bookmark: _Hlk175122090][bookmark: _Hlk175127576]Opgave 2. Leg med begge bremser. Start motoren, leg, prøv og lær. Sætte rampe tiderne op og ned. mål strøm og spænding både på motorsiden og på forsyningssiden af Softstarteren. Brug alm. tangamperemeteret og multimeteret.  Lav et hurtigt skema på PC exel med strøm og spændinger i måler på alle 3 faser.

Opgave 3. . (Springes over hvis ELMA CA8336 instrumentet ikke er ledig)  Monterer ELMA CA8336 instrumentet. Start motoren, leg, prøv og lær. Sætte rampe tiderne op og ned. mål strøm og spænding (Husk både måle RMS og Harmoniske) både på motorsiden og på forsyningssiden af Softstarteren. Tag billeder og lav en lille rapport, hvor i lige hurtigt beskriver hvad det er i måler.

[bookmark: _Hlk178575780]Opgave 4. Kan i måle ændringer af spændingskvaliteten både på forsyningssiden og motorsiden af softstarteren, når i bremser motoren med softstarteren. Beskriv hvad i ser. (mål hurtigt).



Opgave 5. Er det muligt at man kan monterer mekanisk bremse med 230V fra motorledningerne til motoren, så den løsner bremsen, så snart motoren kører.

Opgave 6. Kan i måle noget på motorsiden, når der er strøm på Softstarteren, men motoren kører ikke. Hvad måler i ?.


Opgave 7. Kan i måle noget i jordlederen Volt/ampere. Både når motoren kører og ikke kører.


