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Anlaegsbeskrivelse:

Torre

Skab
e )
&
! Nedstop
Anlaeggets formal er at male aluminiums elementer for efterfplgende at tgrre dem. Anlaegget fungerer ved at
en Diffus Refleksions Fotocelle(B1) antaster nar et element bliver placeret i starten at samleb&ndet. Nar
sensoren (B1) antaster et element starter det motoren der driver bandet, denne motor kgrer med en
frekvens pa 20 Hz. Efterfalgende vil elementet blive registeret af en induktiv aftaster, hvorefter bandet vil
blive bragt til standsning langsomt(soft-stop). Her vil elementet blive malet over med pagaeldende farve i
indstillet tid (10 sekunder). Fra male stationen vil elementet blive transporteret videre til en tgrrekabine,
hvor en refleksions fotocelle stopper bandet saledes det kan tgrre i angivet tid(10 sekunder), herfra vil
motoren reversere med 50 Hz, tilbage til start-zonen, hvor det vil vente indtil det bliver fiernet og et nyt
element bliver placeret. Hele processen bliver styret fra et kontrolpanel placeret uden pa skabet, her der er
anfgrt en drift knap som aktivere hele anlzgget og forbereder maskinen pa at kgre. En proces stop knap er
lavet til at fortzelle maskinen at den nuvaerende proces skal forsaette, men efterfglgende skal maskinen
stoppe. Bandstop knappen er lavet til at stoppe processen gjeblikkeligt i tilfaelde af ikke-alvorlige situationer
som kraever maskinen stoppet. P4 panelet og band er der placeret to ngdstop, sadan at man altid har en
tilgeengelig, i tilfeelde at alvorlige situationer, hvor maskinen skal stoppes med det sammen uden at kunne
startet lige efter. For at maskinen skal kunne starte efter en ngdstopproces, skal der aktiveres et reset. Der er
ogsa placeret to motorfejls indikator/aktuatorer, de vil melde fejl pa de individuelle motorer samt ved tryk at
kunne bruge maskinen til standsn'ing. Sidst e.r der fire ind}ikationslamper monteret p& skabet, deres opgave er
at vise proces aktivitet henholdsvis reversering, malekabine, tgrrekabine og ferdigggring (ved proces stop).
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Betjenings vejledning
Normal Drift
1.

Tilslut strgm
Drej Hoved afbryderen pa siden af skabet

Kontroller Ngdstop (Rgd lampe)

1. Se om Ngdstops lampen lyser

2. Kontroller ngdstop ikke er aktiy
Tryk pa reset (bl& knap)

Tryk pa Start (hvid knap)

Se drift lampe Lyse (grgn lampe)
Placer emne pa band ud for censor 1

Fjern emnet efter endt cyklus

Seet nyt emne pa bandet hvor det andet endte

Stop Under Drift

Ngdstop: Alt stopper, Ngdstops lampen lyser (Rgd lampe). Efter ngdstop har veeret trykket, skal der
trykkes pa reset. Og derefter trykkes pa start for at béndet kan kgre igen.

P s stop: Den igangveerende bandcyklus kere feerdig, og maskinen stopper. Samtidig lyser en
roce; 2

| indikere at processen kgre feerdig (Hvid lampe) feerdigggre. For start igen tryk pa start
ampe som

ligt og alle ting skal fiernes. For start igen skal der trykkes pa start.

Bandstop: bandet stopper pjeblikke
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