Fejlstrømsafbryder GOOGLE
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PRODUKTBESKRIVELSE

Fejistromsafbrydere A klasse 30 mA, anvendes for personbeskyttelse i boliger.

AKlasse fejlstromsafbrydere er designet til at fungere i installationer med AC fejlstremme og
pulserende DC fejlstromme fra elektroniske brugsgenstande.

selektive fejlstromsafbrydere -S- - med tidsforsinket udlesning og stedstromsfast op til 5000A -
anvendes i lettere industri og landbrug, for at opna selektivitet mellem flere
tavler/fejlstremsafbrydere.

Fejistromsafbrydere -S- 300mA er selektive med 30 mA og 100mA eftersiddende momentane
fejlstromsafbrydere. De fungerer ved at veere udlesetidsforsinket i forhold til de efterfolgende
traditionelle fejlstromsafbrydere.

Nominel speending: 230/400V
Fejludiosestrom:10mA ~30mA 300mA 500mA
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En fejlstremsafbryder ac/dc hpfi (type b) er en vigtig del af ethvert
elektrisk system. Denne type fejlstromsafbryder er designet til at
beskytte mod bade vekselstrom og jeevnstrem, hvilket ger den ideel til
anvendelse i moderne installationer med blandet stromforsyning.




