Opgave styring på væg med transportbånd.

En mand i Gruppen laver en ny fejl ad gangen(skiftes), de andre skal derefter finde fejlen, med overvågning af ham der har lavet den.
 I må ikke ødelægge noget, men være opfindsom både i styretavlen og på båndet.
PLC programmet er fredet, og må ikke røres.
Når gruppen forlader transportbåndet skal den køre 100% rigtig.

Lav en fejl på nødstop kredsen, så den ikke kan resettes.

Lav en fejl på hovedstrømkredsen, så en af motorerne ikke kører når den skal.

Lav en fejl på styrestrøm kredsen.
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